附件3
设备产品图示
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	产品名称
	坐联智享扶手屏 V200 （智能终端 V200）

	输出功率
	最大功率22.5W

	工作电压
	5V~9V ±5%(输出电压)/DC12~15V（输入电压）

	净重
	4.5KG

	尺寸
	460mm(长)*220mm(高)

	充电接口
	Type-c、Lightning接口

	执行标准
	GB/T 9254.1-2021,GB 4943.1-2011,GB 17625.1-2021




电箱：输入220V。     输出12V（暂定）。
`
`
`
黄色为贴地防水防踩绝缘贴地线槽，绿色为12V电源线。
蓝色为踢脚线线槽，绿色为设备供电。
座椅与座椅采用硬链接固定。
黑色为防爆电线保护套，绿色为12V供电电源线（均从板凳下进行并联，若现场情况条件允许也可以从板凳梁中穿过）。
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